Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Stromwandlermodul
zum Anbau im Anschlussbereich
Größe 1 - 3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
QUADRON®185Power Speed, Anschluss oben:
- max. 500 A
- Erhöhung der Verlustleistung um 16 %

QUADRON®185Power Speed, Anschluss unten:
- max. 600 A
- Erhöhung der Verlustleistung um 20 %

QUADRON®185Power, Anschluss unten:
- max. 600 A
- Erhöhung der Verlustleistung um 25 %

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33776000A