Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS CrossBoard
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
für Sicherungen 10x38
16 A / 3P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

AC-22B (400V)
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

Sonstiges
3-poliger Lasttrennschalter zur sicheren galvanischen Trennung
Aufnahme von Sicherungseinsätzen 10 x 38 gemäß IEC 60269-2 von 0,5 A bis 16 A
Abschließbar mittels einer Verschlussvorichtung (Zubehör) im geöffenten oder geschlossenen Zustand

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36050000A