Ausschreibungstext

Beschreibung
Ersatzteil für MOTUS®Panel
Adapter für MOTUS®Panel

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	20 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,5 W
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36112000B