Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
10 x 85 / 1P
32 A, 1500 V DC

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,3 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

SCCR:	15 kA

für Sicherungseinsätze 10x85 und 14x85 nach IEC 60269-2, -4, -6
mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 6,0 W

Sonstiges
Komfortabler Sicherungswechsel
frontseitige Schutzart IP20 bleibt jederzeit erhalten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31555000