Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class J / 3P, Klemme 70 mm²
100 A / 600 V (29 x 118)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,5 W

SCCR:	200 kA

für Class J Sicherungen 70 - 100A nach UL 248-8 (29x118)

Klemmstellen
Buchsenklemme, Klemmraum 12,5 mm Durchmesser

nach IEC / EN :
6 - 70 mm²
feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse, 
Rundleiter eindrähtig und mehrdrähtig,
Md 14 - 16 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

nach UL :
AWG 10 - AWG 2/0
stranded (mehrdrähtig) Class B nach UL 486E
125 - 142 lb.in.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33306000