Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 630 A
40 mm lang
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	756 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,5 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	630 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	67,1 kA

SCCR:	25 kA

Werkstoffeigenschaften
Schrauben:
	Sechskant-Schraube M12, Schlüsselweite 19
Klemmenkörper:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt

Klemmkörper :	Cu-Profil, vernickelt, 	zur Überbrückung des SystemabstandesSchrauben :	Sechskantschrauben M12 mit Schlitz, verzinkt, chromitiert

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01823000