Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 250 A
Anschlussklemmen 35 - 120 mm² (oben)
110 x 320
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	34,6 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	55,8 kA

Sonstiges
Verschiebbare Befestigungsschienen mit Gleitmuttern M4 zur sicherenMontage der Schaltgeräte.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32168000