Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossMT
Messtechnik-Modul 100 A
zur Messung und Überwachung elektrischer Werte
mit IO-Link-Schnittstelle, mit Status-LEDs

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	600 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV

SCCR:	7,5 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36400000A