Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 3P+N+PE
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Stoßstromfestigkeit = min. 35 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01138000