Ausschreibungstext

Beschreibung
CUSTO®60Classic
D0-Reiter-Sicherungssockel, 27 mm
E 18 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbationen
VDE

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,9 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	440 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Direktkontaktierung der Sicherungseinsätze auf der Sammelschiene

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3IEC / HD 60269-3

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01492000