Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class J / 3P, Klemme 150 mm²
200 A / 600 V (41x146)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	13,0 W

SCCR:	200 kA

für Class J Sicherungen 110 - 200A nach UL 248-8 (41x146)

Klemmstellen
AWG 2 - MCM 300 stranded (mehrdrähtig), entspricht 33,6 - 152 mm²

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33409000