Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 16 A
1 feste Tragschiene, mit Sicherungsaufnahme 10x38 / Class CC
22,5 x 200, mit abnehmbaren Oberteil und Leitungen AWG 14 (2,5mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	12,5 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36003000D