Ausschreibungstext

Beschreibung
Abschottprofil
geschlitzt
17 x 86 x 700
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 70°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94

Sonstiges
Zum Sichern gegen Berührung der Sammelschienen von oben und unten,mit geschlitzten, ausbrechbaren Flächen zum Einführen von Leitungen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01042000