Ausschreibungstext

Beschreibung
NH-Sicherungseinsatz 100 A
500 V, gG
Größe 000
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,5 W

Bem.-ausschaltvermögen AC:	120 kA
Bem.-ausschaltvermögen DC:	80 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03532000A