Ausschreibungstext

Beschreibung
Sicherungseinsatz 10 A
600 V AC, fast acting
Class J, 21x57
Zubehör

Standards

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	10 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31323100A