Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / WG 16 - 6, Griff rot-gelb
25 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	25 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 25 A)
AC-22 A (690 V / 25 A)
AC-21 A (690 V / 25 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,3 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	2,1 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Sonstiges
mit einem Bügelschloss (max. 4 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33842000A