Ausschreibungstext

Beschreibung
OMUS®CrossBoard
Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Elektronikbaustein Schalter für ohmsche Lasten 20,0 A, für Anwendungen UL

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	20 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

Bemessungsstrom (UL):	20 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	480 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	2,5 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36159000A