Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®60Classic
Anschlussklemmenplatte, 3-polig
95 - 185 mm²
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	350 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	460 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	55,8 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
Cu und Al 95 - 185 mm² Rundleiter mehrdrähtig und Sektorleiter mehrdrähtig
Cu auch feindrähtig, direkt geklemmt 

Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Sonstiges
Klemmen mit unverlierbaren Klemmschrauben
Übergreifen des Leiters möglich
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf den Klemmen vermerkt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01199000