Ausschreibungstext

Beschreibung
Abdeckprofil
oben / unten, geschlitzt, 1,10 m lang, für Halterungen 01136 und 01137
3 x 118 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Sonstiges
mit Hilfe des Profils wird die Schutzart IP20 gewährleistet

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01417000