Ausschreibungstext

Beschreibung
Universal-Sammelschienenträger
4-polig, mit innenliegenden Anschraublöchern
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Siehe Kurzschlussdiagramm im Bereich Download

Sonstiges
Mit innenliegenden Anschraublöchern
auch als Mittelträger verwendbar
Beim 4. Pol kann die Breite der Sammelschiene unabhängig von L1, L2 und L3 eingestellt werden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01485000