Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR^®Panel
Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A
3P + N

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	130 V

AC-22B

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	9,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	500 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

für Sicherungseinsätze und Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3
Gebrauchskategorie nach VDE 0638 : AC22

Die Trennfunktion zwischen den zu- und abgangsseitigen Anschlüssen wird gemäß Produktnorm über das bestimmungsgemäße Öffnen vom Schaltmechanismus sichergestellt.

Sonstiges
Doppelfunktionsklemme
Einspeiserichtung beliebig
unverlierbarer Sicherungsträger
plombierbare Handhabe

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31315000A