Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossLink^®60Classic
Ersatzteil Sammelschienenadapter 250 A
Sammelschienenadapter-Unterteil
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	24,8 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	462 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32595000