Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES^®60Classic
Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig
184 x 325
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	580 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	83,4 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32980000