Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Nullleiter für SD2 3P Lasttrennschalter
Rahmenklemme 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	3,5 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33684000A