Ausschreibungstext

Beschreibung
Endabdeckung
für Schienenträger 01357 und 01485 (1x 01131 = 1 linke + 1 rechte Abdeckung)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01131000