Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 910 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 0,5
bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich 37900 erforderlich
Zubehör

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,8 W

Werkstoffeigenschaften
temperaturbeständig bis 125 °C  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37225000A