Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 1600 A
95 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.400 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	6,7 W
Strombelastbarkeit (IEC) max. der Klemmstelle:	1.600 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	72,7 kA

SCCR:	30 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01145000