Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,9 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	520 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	63,1 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01166000