Ausschreibungstext

Beschreibung
Nullleiter 63 A, trennbar
Buchsenklemme, anschraubbar oder aufschnappbar

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	400 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,2 W

Klemmstellen
16 mm²
2,5 - 3,0 Nm

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
05188000