Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
Class J / 2P, Rahmenklemme 50 mm²
60 A / 600 V (27x60)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	60 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,6 W

SCCR:	200 kA

für Sicherungen Class J 35 - 60A nach UL 248-8 (27x60)

Leuchtindikator
Bereich der Betriebsspannung : 110 - 600 V AC / DC

Sonstiges
großer Klemmbereich, auch für zwei gleiche Leiter (nebeneinander)
Aufnahme für Bezeichnungsschild
mit Indikator für Sicherungsausfall
beliebige Polarität bei Gleichspannungsanwendungen

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31924000