Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®CrossBoard
Geräteträger
ohne elektrische Kontaktierung, 1 feste Tragschiene
18 x 160

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32311000A