Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienengeräteträger
2 verschiebbare Tragschienen
45 x 260, mit abnehmbaren Oberteil, ohne elektrische Kontaktierung
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32425000