Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES 60Classic
Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig
140 x 300
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	580 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	630 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	75,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with 140G-K / 480 V AC, 65 kA with Tmax T5 / 480 V AC, 65 kA with 3RV1073 / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32593000