Ausschreibungstext

Beschreibung
Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm lang
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,7 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32915000