Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme, frontaler Anschluss
für 3-polige Kammschiene 35 mm² verwendbar für NH 00 mit Schraubanschluss
25 - 95 mm²
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsisolationsspannung:           800 V bei Verschmutzungsgrad 2; 690V bei Verschmutzungsgrad 3

Leiteranschluss:Cu 25-95mm² rm; Cu 35-95mm² sm; Cu 25-70mm²  f+AE

Schutzart:
IP 20 frontseitig in Kombination NH-LTS, Kammschiene und Anschlussklemme möglich.
Schutzart im Anschlussbereich vom Einbau abhängig.

Sonstiges
Berührungsschutz:	nach DIN EN 50274/BGV A3

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33378000