Ausschreibungstext

Beschreibung
Türkupplungsdrehantrieb
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Sonstiges
mit 3 Bügelschlössern (max. 6 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar Türsperre in I-Position  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33666000A