Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®CrossBoard
Adapter 16 A
1 feste Tragschiene, mit Sicherungsaufnahme 10x38 / Class CC
22,5 x 160, Leitungen AWG 14 (2,5mm²)

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	12,5 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36009000A