Ausschreibungstext

Beschreibung
MIEZ
Poweranalyser für Fronttafeleinbau
Messung von Strom, Spannung, Leistung, Energie und abgeleiteten Größen
Analyse und Überwachung der Spannungs- und Netzqualität

Standards
EN 61010-1:2011 + A1
EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	24 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	24 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,0 W
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	50 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	75 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37010000A