Ausschreibungstext

Beschreibung
Ersatzsicherung für MOTUS®
Sicherung 20 A für Ausführung 9 A
10x38 gR

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	20 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	16 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31568000