Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®
Anschlussklemme für Flachleiter
40 x 25
60Classic
100Energy
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	1.250 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	80,9 kA

Sonstiges
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.
Klemme läßt sich nachträglich auf montierter Sammelschiene aufsetzen und abnehmen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01092000