Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO^®60Classic
Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	550 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstrom (UL):	800 A
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	800 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	50,3 kA

Klemmstellen
lam. Cu von 3 x 20 x 1 bis 10 x 32 x 1

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01162000