Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenhalter 1-polig seitlich
für Profilschienen
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

7,5 mm Isolation zwischen Sammelschiene und Befestigungsplatte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01369000