Ausschreibungstext

Beschreibung
Sicherungseinsatz 125 A
600 V AC, fast acting
Class J, 41x146
Zubehör

Standards

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03219100A