Ausschreibungstext

Beschreibung
Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm
100 A, 1 m lang
25 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	100 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1000 V

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,8 W
Strombelastbarkeit bei Mitteneinspeisung:	200 A
Bemessungsstossspannung U_imp:	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA :
480 V AC, mit AES CC oder AES 10x38 auch 600 V AC
100 A bei seitlicher Einspeisung
200 A bei Mitteneinspeisung

SCCR = 10 kA
SCCR = 100 kA bei Vorsicherung Class J 200 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31548000