Ausschreibungstext

Beschreibung
CUSTO®60Classic
D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm
Passring
E 27 / 3P
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,2 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	550 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	525 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Kontaktierung der Sicherungseinsätze auf der 	Sammelschiene über versilberte Kupferplatte

Als Abgang vom Sammelschienensystem einsetzbar. Die Verwendung als Einspeisung eines Sammelschienensystems ist unzulässig.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31918000