Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig
105 x 240
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	18,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 200 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC, 35 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC, 100 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32017000A