Ausschreibungstext

Beschreibung
PE/N-Adaptermodul
beidseitig ansteckbar an Sammelschienenadapter
18 x 242
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,4 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	690 V

Anschlussklemmen 16 mm² oben und  unten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32146000