Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES CrossBoard
Adapter 16 A
1 verschiebbare Tragschiene, mit Leitungen AWG 14 (2,5 mm²) 160 mm lang, für Schaltgeräte mit Federklemmenanschluss
45 x 160

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	12 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC, 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus für einfaches und schnelles Aufrasten auf dem CrossBoard®. 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32669000A