Ausschreibungstext

Beschreibung
OMUS 30Compact
Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar
Schalter für ohmsche Lasten 25,0 A, für Anwendungen IEC
30Compact 3P

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	2,5 kV

Sonstiges
Bis 25 A Dauerstrom mit Stromüberwachung
Wahlweise 3-polig oder alle drei Phasen einzeln schaltbar
Integrierte Funktion für Energiezuführung, Absicherung und Schalten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36152000A