Ausschreibungstext

Beschreibung
Abschottprofil
48 mm Tiefe, 2,40 m lang
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 70°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01236000